附件一：产品清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1  | 穿管型单端可拆卸25米HDMI线 | HDMI2.0 Type D-A光纤HDMI线 ,4K@60Hz 18Gbps,线缆直径4.5mm | 12  | 条 |
| 2  | 高清HDMI线缆1.5米 | 高清HDMI线缆1.5米 | 8  | 条 |
| 3  | 高清HD-SDI线缆 | 数字视频线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧单芯铜丝，发泡聚乙烯绝缘，黑色聚氯乙烯护套。护套外径：7.0mm编织加铝箔屏蔽，屏蔽覆盖率95％(128编)芯-屏蔽之间的电容：52pF/m衰减：17.3dB/100m@750GHz 19.7dB/100m@1GHz 25.4dB/100m@1.5GHz特性阻抗：75Ω | 200  | 米 |
| 4  | 高清HD-SDI接头 | 高清HD-SDI接头 | 20  | 个 |
| 5  | 六类屏蔽双绞线 | 六类屏蔽网线，布线使用， 护套外径：7.3mm导体直流电阻：77Ω/km, 特性阻抗：100Ω， 带宽为250MHz。  | 1  | 箱 |
| 6  | 网络跳线架 | 网络跳线架 | 1  | 个 |
| 7  | 3芯2.5mm电源线 | 3芯2.5mm电源线 | 200  | 米 |
| 8  | 2芯0.5mm电源线 | 2芯0.5mm电源线 | 200  | 米 |
| 9  | 音频线 | 护套外径：4.5mm2芯加铝箔反包屏蔽导体截面积：0.37mm2导体直流电阻：48Ω /km芯-芯之间的电容：70pF/m芯-屏蔽之间的电容：120pF/m使用长度（max）200米 | 300  | 米 |
| 10  | 音箱线 | 护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设。2芯绞合加护套护套外径：9.0mm导体截面积：2.5mm2导体直流电阻：7Ω /km | 100  | 米 |
| 11  | 插线板 | 插线板 | 4  | 个 |
| 12  | 音频隔离器 | 交流阻抗：600:600欧频响：20-20KHz功能：消除噪音/电流声/静电 | 1  | 个 |
| 13  | 其他接插件 | 穿线管、卡侬接头、水晶头、焊锡丝、接插件等 | 1  | 套 |
| 14  | 设备拆除搬迁 | 设备拆除搬迁 | 1  | 项 |
| 15 | 系统集成 | 设备集成 | 1 | 项 |